附件

广州市电梯载荷试验操作指引（参考版）

一、职责分工

使用单位：应当落实使用管理主体责任，提前告知业主电梯停用通知，做好载荷试验的围蔽工作，保证相关工作落实到位。对维保单位的自检过程进行监督，在维保单位完成载荷试验后，使用单位负责人或者安全管理员应当在维保单位提供的《电梯载荷试验自检记录表》签名确认，并随电梯年度自检报告一同存档（保存时间5年）。

维保单位：作为载荷试验的实施主体，应当严格依照本单位的作业指导书开展工作，重点做好以下内容：

1、根据电梯的实际情况，参考本操作指引及《安装维护使用说明书》关于制动器调试、维护工艺和试验操作等相关要求，编制本单位的《作业指导书》。

2、组织已取得电梯修理（项目代号：T）证的维保人员进行专项培训，严格按照《作业指导书》的要求执行。

3、确定企业载荷试验自检项目内容与要求，制定《载荷试验自检记录》模板或附表（《载荷试验自检记录表》）要求，对载荷试验过程进行拍照，在完成载荷试验后，出具《载荷试验自检记录表》，并提交给使用单位确认，同时配合检验机构做好载荷试验的见证材料的上传工作。

4、制定完善的应急处置专项预案，并按照预案进行培训和演练，确保在载荷试验过程当中发生意外时，具备足够的应急处置能力。

二、操作规程

（一）自检与调定

维保单位应当在进行载荷试验前对电梯进行一个全面的检查，应检查曳引机、减速箱、限速器、安全钳、缓冲器以及悬挂装置与端接装置的安全状态，重点检查常年未予以更换的部件，避免因为检查不到位，造成载荷试验失败甚至造成设备损坏和人员伤亡的情况。

擅自改变制动器设定，可能造成严重的人身伤害事故和设备财产损失，必须由专业维护人员按照《安装维护使用说明书》实施维护调整，并且通过制动工况检查确认符合安全性能要求，调定后尽量避免短时间内重复试验，试验后应对电梯进行检查以验证其处于良好状态，方可恢复正常使用。

（二）防护与疏导

合理佩戴劳保用品（安全帽、劳保鞋等）试验前在装卸层、轿内及其他必要的地方设置安全防护栏。对于人员密集场所，必要时应安排专人负责疏导乘客，避免无关人员进入试验区域。

沟通与协调

检验人员、使用单位安全管理人员、维保人员和砝码搬运人员应就试验安排、安全注意事项等进行充分沟通。

维保单位现场负责人还应协同使用单位安全管理人员做好以下工作：1、应事前对砝码搬运人员进行相关培训，切实做好安全交底工作；2、亲自或调派经验丰富的专业技术人员在场指挥砝码装卸工作，确保能通过对讲机等装置与机房（或机器设备间）的作业人员保持及时有效沟通。

装载、运载与卸载

禁止砝码搬运人员在未经安全交底前实施砝码装卸工作；禁止往轿内装载超过125%额定载荷；建议在底层端站将实验砝码搬入并均匀、规整地放置在轿厢地面，避免因砝码堆砌不稳造成对轿厢损坏。

三、操作指南

（一）载荷试验前的自检

应确认安全使用状况的部件、实验项目：

①驱动主机（制动器、曳引轮、减速箱、联轴器等）

②限速器、安全钳、缓冲器

③轿厢及轿架、对重架及对重块固定状态

④悬挂装置与端接装置

⑤导向系统（导靴、导轨及支架）

⑥曳引轮、导向轮、反绳轮及其钢丝绳防脱槽装置

⑦（空载）轿厢限速器-安全钳联动试验

⑧制动力矩检查（如有）

将①~⑧检查结果列入年度自检报告中与《载荷试验自检记录表》一同存档。

平衡系数试验

砝码就位后，落实好防护围蔽措施，分别将额载的30%、40%、45%、50%、60%搬入轿厢，均匀、规整地放置，并记录测试数据和拍照存档。平衡系数试验不合格，应采取调整对重块等措施后重新做平衡系数试验，直至合格为止。

125%额载静态曳引试验

在完成平衡系数试验且合格的基础上，留最后60%的额载砝码在轿厢内（此时轿厢应在底层端站），逐步将砝码加到125%额载，在底层端站和机房的维保人员应当持续观察轿厢位置及钢丝绳状态。如需对制动器制动力矩进行调定，调定后再做一次125%额载静态曳引试验。

空载上行制动工况曳引检查

在完成125%额载静态曳引试验合格基础上，将砝码逐步搬出，应检查电梯制动器、曳引绳槽、悬挂及端接装置状态，确认正常后，轿厢空载以正常速度上行至行程上部，断开主开关，检查轿厢停止情况。

通过上述三项试验来判定电梯制动能力状况，并将相关试验结论和见证材料存档。

附：载荷试验自检记录表

电梯载荷试验见证资料
注册代码
使用单

位名称
维保单

位名称
电气驱

动方式	载重	%	30	40	45	50	60
交流驱动	上行电流 (A)
下行电流 (A)
平衡系数试验见证照片	（示例照片：有时间、地点水印）
平衡系数

试验结论
轿厢125%

载荷静态曳引试验见证照片	同平衡系数试验示例照片要求
轿厢125%

载荷静态曳引试验结论
空载上行制动工况曳引检查结论
整体结论
维保试验人员
试验日期
使用单位签名
确认日期
（维护保养单位公章或检验专用章）

公开方式：主动公开